**Технический райдер для проведения**

**выступления ВИА СоюZ**

***Необходимое время на soundcheck – 1,5 часа***

По всем возникшим техническим вопросам по райдеру обращаться по телефонам:

+7(910) 456-50-80 - Анатолий Тимук (Директор)

+7(985) 576-52-35 - Антон Тимук

viasoyuz@viasoyuz.com

**P.A.:**

* 3-4-х полосная акустическая стереосистема с давлением от 110 Db

из расчёта не менее 10 Wt на место.

**F.O.H. пульт:**

* Группа использует свой пульт. Расположение: на сцене.

**Сцена:**

* Клавиатура (piano/rhodes), ***двуярусная*** стойка
* Play/back – расположение на сцене, 2-й ярус клавишной стойки
* Радиомикрофоны Sennheiser G2 EW100 - 3 шт.

(или более поздние модели) + XLR – 3 шт.;

* динамические микрофоны Shure SM58/Sennheiser + XLR – 2 шт.
* Стойки типа «журавль»:

- под радиомикрофоны - 3 шт.

- под динамические микрофоны - 2 шт.

* Гитарные стойки – 2 шт.
* Пюпитр – 2 шт.
* D-box - 4 шт.
* Необходимое количество XLR для монтажа BACK-LINE
* Пилоты 220 – в количестве не менее 6 шт.
* Световая заливка сцены, качеством не ниже:

Involight LEDPAR64/AL – 8 шт. (исходя из размера сцены 6Х4).

**Aux List (Master mixer):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor line – 1 | 1x | 1x - 300/500 W. |
| 2 | Monitor line – 2 | 2x | 2x - 300/500 W.  Мониторы одной модели. |
| 3 | Monitor line – 3 | 1x | 1x - 300/500 W. |

***Количество мониторных линий можно сократить только по согласованию.***

**Input List (Master mixer):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mixer CоюZ – L |  |
| 2 | Mixer CоюZ – R |  |
| 3 | Monitor line – 1 |  |
| 4 | Monitor line – 2 |  |
| 5 | Monitor line – 3 |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |

***Вся система должна быть скоммутирована и проверена***

***к моменту саундчека***

